** **

**Zapytanie ofertowe**

Dotyczy realizacji zadania publicznego pod nazwą  „Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych Województwa Zachodniopomorskiego 2017” współfinansowanego z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego na podstawie umowy nr 14/BZK/2017 zawartej pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim a WOPR WZ.

**„Dostawa przyczepy transportowej pod łódź ratowniczą i pojazd ATV (quad)”**

**Zleceniodawca:** WOPR Województwa Zachodniopomorskiego ul. Mickiewicza 18, 70-383 Szczecin

NIP 955 15 07 219

**Przedmiot zamówienia:**

- przyczepa typ lekka do transportu łodzi,

- przyczepa typ lekka do transportu pojazdu ATV (quad)

1. **WYMAGANIA TECHNICZNE**

1. Przyczepa do transportu łodzi.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis** | **Wymagania** |
| **Dane ogólne** |
| 1 | Liczba osi | 1 |
| 2 | Hamulec ręczny postojowy | Wymagany |
| 3 | Zaczep kulowy, atestowany | Wymagany |
| 4 | Rama stalowa, ocynkowana ogniowo | Wymagana |
|  |
| 7 | Instalacja elektryczna / rodzaj wtyczki | 12V / 7 PIN |
| **Wymiary i masy** |
| 1 | Dopuszczalna masa całkowita [kg] | 750  |
| 2 | Wymiary przyczepy: |  |
|  | Długość [cm] | 480-500  |
|  | Szerokość [cm] | 150-170  |
| 3 | Maksymalna długość łodzi [cm] | 400-450 |
| 4 | Maksymalna ładowność [kg] | 550-620  |
| 5 | Rozmiar opon [cale] | minimum 13  |
| **Pozostałe wymagania** |
| 1 | Punkty mocowania [szt.] | minimum 4 |
| 2 | Koło podporowe | Wymagane |
| 3 | Koło zapasowe z uchwytem | wymagane |
| 4 | Panel ze światłami demontowalny | wymagany |

2. Przyczepa do transportu pojazdu ATV (quad)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis** | **Wymagania** |
| **Dane ogólne** |
| 1 | Liczba osi | 1 |
| 2 | Hamulec ręczny postojowy | Wymagany |
| 3 | Zaczep kulowy, atestowany | Wymagany |
| 4 | Rama stalowa, ocynkowana ogniowo | Wymagana |
| 5 | Podjazdy lub rampa | Wymagany |
|  |
| 6 | Podłoga | Sklejka wodoodporna |
| 7 | Instalacja elektryczna / rodzaj wtyczki | 12V / 7 PIN |
| **Wymiary i masy** |
| 1 | Dopuszczalna masa całkowita [kg] | 750  |
| 2 | Wymiary wewnętrzne skrzyni ładunkowej: |  |
|  | Długość [cm] | 200-220  |
|  | Szerokość [cm] | 130-140  |
| 3 | Wysokość relingu [cm] | minimum 15 |
| 4 | Maksymalna ładowność [kg] | 450-550  |
| 5 | Rozmiar opon [cale] | minimum 13  |
| **Pozostałe wymagania** |
| 1 | Punkty mocowania ładunku przyczepy [szt.] | minimum 4 |
| 2 | Koło podporowe | Wymagane |
| 3 | Koło zapasowe z uchwytem | Wymagane |

1. **WARUNKI DODATKOWE**

1. Przyczepa musi być fabrycznie nowa, wyprodukowana w 2017 roku i posiadać homologację umożliwiającą jej zarejestrowanie,

2. Przedmiot zamówienia Wykonawca dostarczy do Szczecina oraz Szczecinka

3. Wykonawca udzieli gwarancji na przyczepę na okres minimum 12 miesięcy. Wykonawca posiada zaplecze warsztatowe. Posiada serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

**Czas realizacji:** 21 dni od daty zlecenia.

**Termin nadsyłania ofert:** do dnia 20 września 2017 roku, do godziny 12.00. Na adres WOPR Województwa Zachodniopomorskiego ul. Mickiewicza 18, 70-383 Szczecin, lub na adres mailowy: reperowicz@wopr.szczecin.pl

**Kryteria oceny:**

100 % cena

**Kontakt**

Wojciech Reperowicz tel. 783 008 088

91 425 27 78